■CW232/422アプリケーション&ドライバCDイメージダウンロード2006/04/19Up

◆はじめに
| データリンク社製　調歩同期シリアルアナライザー(CW232/422)のアプリケーションプログラム、ドライバの製品添付ＣＤイメージの一式です。
| ドライバ・アプリケーション共に更新されて最新版となっています。　(2006/04/19)
◆旧バージョンのCW232rアプリケーション及びドライバの削除
※ | 旧版をインストール済の場合は、以下の削除の手順を参照して削除を行った後に、新規ダウンロード及びインストールを行って下さい。
① | 「スタート」→「プログラム(P)」→「CW232」→「Uninstall」を選択/実行します。
② | 「はい(Y)」ボタンを押してUninstallを開始します。
③ | アンインストールが正しく行われると以下が表示されます。 「OK」ボタンをクリックして終了します。
④ | 続いてドライバを削除します。 CW232　ドライバ削除プログラム　「CW232_422　Drivers_uninstall.exe」を起動します。 以下のようなメッセージが表示されますので[Yes]をクリックします。
※ | ドライバプログラムもバージョンアップされています。 ドライバ削除プログラムをお持ちでない場合は、以下のダウンロードを先に行い、「CW232_422　Drivers_uninstall.exe」を保存後にドライバのアンインストールを実行して下さい。
⑤ | 以下のような表示となればドライバのアンインストールは終了です。 「OK」をクリックしてプログラムを終了させます。
※ | 注意：ドライバの削除は、以下の状態でご使用下さい。 ①CW232アプリケーションを停止状態とします。 ②CW232本体とPCのUSB接続を切断状態とします。

■ダウンロードファイルのセットアップ及びドライバ／アプリケーションのインストール方法

◆ダウンロード
| 解凍されたフォルダに含まれる以下のファイルがドライバファイルです。
| CW232/422 インストールＣＤ　CW232_422CD.exe(5.37Mbyte 　2006.04.19)
◆ダウンロード ファイルのセットアップ方法
① | ファイル「CW232_422CD.exe」を実行します。（自己解凍型です） 解凍展開するフォルダ指定に問題なければ「展開(E)」ボタンを押します。 「CW232_422」フォルダ以下に「展開されるファイル(F)」に表示されたファイルが展開されます。
◆ドライバのインストール方法（Windows2000）
① | パソコンのUSBコネクタに、「CW232」を接続します。
② | 以下のダイヤログボックス表示されますので、「次へ>」ボタンを押して下さい。
③ | 以下のダイヤログボックスが表示されますので、「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）(S」を選択して、「次へ(N)>」ボタンを押して下さい。
④ | 以下のダイヤログボックスが表示されますので、「場所の指定（S)」にチェックを付け「次へ(N)」ボタンを押してダウンロードファイルを展開保存したフォルダを指定します。
⑤ | 以下のダイヤログボックスが表示されますので「次へ>」ボタンを押して下さい。 infファイル名が以下のような表示であることを確認してください。
⑥ | 完了ボタンを押して、ドライバのインストールを完了します。
◆ドライバのインストール方法（WindowsXP）
① | パソコンのUSBコネクタに、「CW232/422」を接続します。
② | 以下のダイヤログボックス表示されますので、「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）　(S)」を選択した後、「次へ(N)」ボタンを押して下さい。
③ | 以下のダイヤログボックス表示されますので、「次の場所を含める(O)」にチェックを行い、ダウンロード後、展開保存した場所を「参照」して「次へ(N)」ボタンを押して下さい。
④ | 以下のようなダイヤログボックスが表示されドライバが検出されます。 インストールが開始されます。
※ | Windowsロゴテスト画面が表示される場合がありますが、これは「このソフトをインストールするとシステム障害が発生する」ということではありません。
⑤ | 以下のダイヤログボックスが表示されますので「完了」ボタンを押してドライバのインストールを完了します。
◆新バージョンのインストール
① | 上記で解凍を行うと新たにフォルダに「CW232_422」フォルダが生成されます。 フォルダ内の「Setup.exe」を実行しインストールを開始します。
② | インストール開始画面となりますので、製品ご購入時と同様に新Versionのインストールを行います。 最初にインストール時の説明及びオンラインHELPの言語を選択します。
③ | 言語を選択後、「OK」ボタンをクリックするとインストールの準備が行われます。
④ | 「次へ(N)」をクリックしてインストールを開始します。
⑤ | 通常は「すべて(C)」を選択して「次へ(N)」をクリックします。
⑥ | 「インストール(I)」をクリックするとインストールが開始されます。
⑦ | 正常にインストールが終了すると以下となります。 「完了(F)」をクリックしてインストーラを終了させます。
◆新バージョンの確認
① | CW232　アプリケーションプログラムを起動し「Help」－＞「AboutAnalyzer」を選択します。
② | 以下のようなバージョン表示となれば新しいVersionで正しくインストールされています。

このページのTOPへ